\documentclass[a4paper,12pt,oneside]{article}
\usepackage{polski}
\usepackage[latin2]{inputenc}
\usepackage[pdftex]{graphicx}
\pagestyle{plain}
\begin{document}

\vspace*{\stretch{1}}
\begin{center}
{\LARGE Łączność radioteleksowa w systemie ARQ} \\
\vspace{12pt}
Instrukcja do ćwiczenia
\end{center}
\vspace{\stretch{2}}\pagebreak

%\tableofcontents
%\newpage

\section{Pytania kontrolne}
\begin{enumerate}
\item Wyjaśnij znaczenie skrótów i pojęć: ARQ, FEC, Tx, Rx, numer selcall, znamiennik, transmisja Dx i Rx.
\item Wyjaśnij znaczenie komend teleksowych: DIRTLX+, TLX+, MSG+, AMVER+, NAV+, WX+
\item Omów sposób w jaki odbywa się detekcja błędów w systemach ARQ i FEC.
\item Omów korekcję błędów w systemie ARQ.
\item Omów korekcję błędów w systemie FEC.
\item Omów wady i zalety systemu FEC w porównaniu z systemem ARQ.
\item Omów wady i zalety systemu ARQ w porównaniu z systemem FEC.
\item Omów zasadę działania i zastosowanie systemu FEC selektywnego.
\item Omów wady i zalety selektywnego systemu FEC w porównaniu z kolektywnym (,,zwykłym'') systemem FEC.
\end{enumerate}
\newpage

\section{Wykonanie ćwiczenia}
\begin{enumerate}
\item Nawiąż połączenie w systemie ARQ z kolegą pracującym na drugim komputerze. W tym celu: \label{nawiazaniepolaczenia}
\begin{itemize}
\item Uruchom na obu komputerach symulator teleksu
\item Zapytaj kolegę jaki jest jego numer selcall (numer ten może on odczytać z górnej belki teleksu).
\item Z menu wybierz ,,Frequencies'', a pojawi się okienko służące do wpisywnia częstotliwości i numeru selcall. (rys. \ref{czestotliwosci})


\begin{figure}
\framebox[\textwidth]{
\includegraphics [width=1.938in, height=2.16in]%
{czestotliwosci.jpg}
}
\caption{Okno służące do wyboru częstotliwości oraz numeru selcall \label {czestotliwosci} }
\end{figure}

\item W odpowiednie okienko wpisz numer selcall, z którym chcesz się połączyć.
\item Ustal z kolegą na jakich częstotliwościach będziecie się łączyć.
\item Wpisz w odpowiednich okienkach częstotliwości Tx (nadawania) i Rx (odbierania)
\item Teraz twój kolega również musi ustawić częstotliwości nadawania i odbierania na swoim komputerze. Należy pamiętać o tym, że częstotliwość nadawania jednego teleksu powinna być ustawiona jako częstotliwość odbioru drugiego i odwrotnie. 
\item Wciśnij przycisk ,,OK'' aby zatwierdzić wprowadzone częstotliwości.
\item Wywołaj kolegę pracującego na drugim komputerze wybierając polecenie ,,ARQ'' z menu ,,Commands'' lub wciskając przycisk ,,ARQ''(rys. \ref{ARQ}). Po krótkiej chwili powinna nastąpić wymiana znamienników, następnie pojawi się znak ,,GA+'' (go ahead) - oznacza to, że połączenie zostało nawiązane i można już przesyłać tekst.


\begin{figure}
\framebox[\textwidth]{
\includegraphics [width=3.915in, height=1.83in]%
{arq.jpg}
}
\caption{Polecenie ,,Connect''-,,ARQ'' z menu głównego okna teleksu \label {ARQ} }
\end{figure}



\item Spójrz na dolną belkę programu i upewnij się, że jesteś stroną nadającą (,,speaking'') a nie słuchającą (,,listening'').
\item Wpisz z klawiatury jakiś tekst, na przykład ,,CZESC JAK MNIE SLYSZYSZ''
\item Wpisz z klawiatury ,,+?'' żeby wysłać właśnie wpisany tekst do drugiego teleksu.
\item Spójrz na dolną belkę programu żeby upewnić się, że teraz -- po wysłaniu tekstu -- ty stałeś się stroną słuchającą, a twój kolega -- nadającą.
\item Prześlijcie sobie w ten sposób kilka krótkich wiadomości, zwracając uwagę, że zawsze jedna strona jest stroną nadającą a druga odbierającą i że kierunek łączności zmienia się po każdorazowym wpisaniu ,,+?''. Sprawdź również, że zamiast wpisywać ,,+?'' możesz wybrać z menu ,,Commands'' polecenie ,,Over''.
\item Wyślij rozmówcy swój znamiennik (polecenie ,,Commands'' - ,,This is...'' z menu).
\item Zażądaj od rozmówcy jego znamiennika (polecenie ,,Commands'' - ,,Who are you?'').
\item Rozłącz się wybierając z menu polecenie ,,Disconnect''.
\item Zapisz zawartość okna radioteleksu na dyskietce (przycisk ,,Zapisz zawartość okna radioteleksu'') -- w ten sposób będziesz mógł włączyć ją do sprawozdania
\end{itemize}

\item Dopisz stację, na której pracuje twój kolega do książki adresowej. W tym celu:
\begin{itemize}
\item Z menu wybierz polecenie ,,Applications'' - ,,Address book''. Powinno pokazać się okienko książki adresowej (rys \ref{ksiazkaadresowa}).

\begin{figure}
\framebox[\textwidth]{
\includegraphics [width=3.48in, height=1.53in]%
{ksiazkaadresowa.jpg}
}
\caption{Okno książki adresowej \label {ksiazkaadresowa} }
\end{figure}

\item Obejrzyj, jakie stacje są wpisane do książki adresowej i jakie dane są dla nich podane.
\item Dodaj nową stację do książki adresowej wybierając z menu polecenie ,,Edycja'' - ,,Dodaj stację''. W wyniku tego w książce adresowej pojawi się nowa stacja, na razie o nazwie ,,Nowa stacja'', numerze selcall 8888 i bez przypisanych żadnych częstotliwości. 
\item Zmień nazwę stacji i jej numer selcall. W tym celu wybierz odpowiednie polecenia z menu ,,Edycja'' po czym wpisz numer selcall komputera, na którym pracuje twój kolega i nazwę, którą chcesz aby ta stacja nosiła (np. ,,sala nr 16'', ,,Tomek'' itp).
\item Dodaj dla tak utworzonej nowej stacji ustaloną z kolegą parę częstotliwości roboczych. W tym celu wybierz z menu polecenie ,,Edycja'' - ,,Dodaj częstotliwość''.
\item Zamknij okno książki adresowej.
\end{itemize}

\item Połącz się z kolegą pracującym na drugim symulatorze, wykorzystując jego dane wpisane do książki adresowej. W tym celu:
\begin{itemize}
\item Z menu wybierz polecenie ,,Applications'' - ,,Address book'', aby wywołać okienko książki adresowej.
\item Wybierz dodaną przez ciebie stację i parę częstotliwości, na których będziesz się łączył.
\item Wciśnij przycisk ,,Wybierz tę częstotliwość'', aby zatwierdzić wybrane częstotliwości.
\item Połącz się wybierając z menu polecenie ,,ARQ'' -- podobnie jak w punkcie \ref{nawiazaniepolaczenia}
\item Po zakończeniu połączenia wczytaj z powrotem starą (nie zmienioną) książkę adresową z pliku ,,c:/telex/adresy.txt'' wybierając polecenie ,,Plik''-,,Otwórz'' z menu z okienka książki adresowej; albo usuń dodaną przez siebie stację wybierając z menu polecenie ,,Edycja''-,,Usuń stację''.
\end{itemize}

\item Wyślij wiadomość w systemie FEC do kolegi pracującego na drugim komputerze. W tym celu:

\begin{itemize}
\item Wejdź w edytor tekstu wybierając z menu polecenie ,,Applications''-,,Editor'' lub wciskając przycisk ,,Edytor tekstu''.
\item Przygotuj tekst który zechcesz wysłać.
\item Wróć z powrotem do głównego okna radioteleksu wybierając z menu polecenie ,,Aplications''-,,Radiotelex''.
\item Ustaw częstotliwość na której zechcesz nadać przygotowany przez siebie tekst.
\item Wyślij tekst wybierając z menu polecenie ,,Connect''-,,FEC'' lub wciskając przycisk ,,FEC''
\end{itemize}

\item Połącz się ze stacją brzegową
\begin{itemize}
\item Wybierz stację z książki adresowej lub ręcznie wpisz jej częstotliowości i numer selcall na podstawie ALRS
\item Wybierz polecenie ARQ z menu lub wciśnij odpowiedni przycisk, aby połączyć się z wybraną stacją
\item Wydaj komendę ,,MSG+'' aby sprawdzić, czy są do ciebie jakieś wiadomości
\item Połącz się z abonentem o numerze 0636511340 używając komendy DIRTLX\emph{numer\_abonenta}+. Po nawiązaniu połączenia zapytaj abonenta o jego znamiennik wybierając z menu polecenie ,,Who are you'' oraz podaj swój znamiennik wybierając polecenie ,,This is''. Aby rozłączyć się wydaj komendę KKKK+
\item Wyślij uprzednio przygotowany w edytorze teleks do abonenta o numerze 0631122330 wykorzystując komendę TLX+
\item Ściągnij prognozę pogody lub ostrzeżenia nawigacyjne przy użyciu komend ,,NAV+'' i ,,WX+''
\item Rozłącz się wydając komendę BRK+
\item Zapisz na dyskietce przebieg połączenia ze stacją brzegową
\end{itemize}
\end{enumerate}

\section{Wymagania odnośnie sprawozdania}
Sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia powinno zawierać:
\begin{itemize}
\item Opis wykonania ćwiczenia, w tym:
\begin{itemize}
\item [-] sposób, w jaki nawiązane zostało połączenie teleks-teleks w systemie ARQ
\item [-] sposób korzystania z książki adresowej, w tym informacje które należy podać przy wpisywaniu stacji do książki adresowej, sposób dodawania i usuwania stacji z książki adresowej, sposób edytowania wpisu w książce adresowej oraz sposób wykorzystania książki adresowej przy nawiązywaniu połączenia
\item [-] czynności jakie należy wykonać, aby przesłać wiadomość do teleksu, z którym jesteśmy połączeni
\item [-] sposób wysyłania wiadomości w systemie FEC
\item [-] opis połączenia ze stacją brzegową, wydane komendy i wykonane czynności
\end{itemize}
\item Wydruk z przeprowadzonego połączenia z drugim symulatorem w systemie ARQ i FEC
\item Wydruk z przeprowadzonego połączenia ze stacją brzegową
\item Własne wnioski i obserwacje
\end{itemize}

\end{document}




