Łączność radioteleksowa w systemie ARQ 

Instrukcja do ćwiczenia

Pytania kontrolne 
1.	Wyjaśnij znaczenie skrótów i pojęć: ARQ, FEC, Tx, Rx, numer selcall, znamiennik, transmisja Dx i Rx. 
2.	Wyjaśnij znaczenie komend teleksowych: DIRTLX+, TLX+, MSG+, AMVER+, NAV+, WX+ 
3.	Omów sposób w jaki odbywa się detekcja błędów w systemach ARQ i FEC. 
4.	Omów korekcję błędów w systemie ARQ. 
5.	Omów korekcję błędów w systemie FEC. 
6.	Omów wady i zalety systemu FEC w porównaniu z systemem ARQ. 
7.	Omów wady i zalety systemu ARQ w porównaniu z systemem FEC. 
8.	Omów zasadę działania i zastosowanie systemu FEC selektywnego. 
9.	Omów wady i zalety selektywnego systemu FEC w porównaniu z kolektywnym (,,zwykłym'') systemem FEC. 

Wykonanie ćwiczenia 
1.	Nawiąż połączenie w systemie ARQ z kolegą pracującym na drugim komputerze. W tym celu: 
•	Uruchom na obu komputerach symulator teleksu 
•	Zapytaj kolegę jaki jest jego numer selcall (numer ten może on odczytać z górnej belki teleksu). 
•	Z menu wybierz ,,Frequencies'', a pojawi się okienko służące do wpisywnia częstotliwości i numeru selcall.  

•	W odpowiednie okienko wpisz numer selcall, z którym chcesz się połączyć. 
•	Ustal z kolegą na jakich częstotliwościach będziecie się łączyć. 
•	Wpisz w odpowiednich okienkach częstotliwości Tx (nadawania) i Rx (odbierania) 
•	Teraz twój kolega również musi ustawić częstotliwości nadawania i odbierania na swoim komputerze. Należy pamiętać o tym, że częstotliwość nadawania jednego teleksu powinna być ustawiona jako częstotliwość odbioru drugiego i odwrotnie. 
•	Wciśnij przycisk ,,OK'' aby zatwierdzić wprowadzone częstotliwości. 
•	Wywołaj kolegę pracującego na drugim komputerze wybierając polecenie ,,ARQ'' z menu ,,Commands'' lub wciskając przycisk ,,ARQ''. Po krótkiej chwili powinna nastąpić wymiana znamienników, następnie pojawi się znak ,,GA+'' (go ahead) - oznacza to, że połączenie zostało nawiązane i można już przesyłać tekst. 
•	Spójrz na dolną belkę programu i upewnij się, że jesteś stroną nadającą (,,speaking'') a nie słuchającą (,,listening''). 
•	Wpisz z klawiatury jakiś tekst, na przykład ,,CZESC JAK MNIE SLYSZYSZ'' 
•	Wpisz z klawiatury ,,+?'' żeby wysłać właśnie wpisany tekst do drugiego teleksu. 
•	Spójrz na dolną belkę programu żeby upewnić się, że teraz - po wysłaniu tekstu - ty stałeś się stroną słuchającą, a twój kolega - nadającą. 
•	Prześlijcie sobie w ten sposób kilka krótkich wiadomości, zwracając uwagę, że zawsze jedna strona jest stroną nadającą a druga odbierającą i że kierunek łączności zmienia się po każdorazowym wpisaniu ,,+?''. Sprawdź również, że zamiast wpisywać ,,+?'' możesz wybrać z menu ,,Commands'' polecenie ,,Over''. 
•	Wyślij rozmówcy swój znamiennik (polecenie ,,Commands'' - ,,This is...'' z menu). 
•	Zażądaj od rozmówcy jego znamiennika (polecenie ,,Commands'' - ,,Who are you?''). 
•	Rozłącz się wybierając z menu polecenie ,,Disconnect''. 
•	Zapisz zawartość okna radioteleksu na dyskietce (przycisk ,,Zapisz zawartość okna radioteleksu'') - w ten sposób będziesz mógł włączyć ją do sprawozdania 
2.	Dopisz stację, na której pracuje twój kolega do książki adresowej. W tym celu: 
Z menu wybierz polecenie ,,Applications'' - ,,Address book''. Powinno pokazać się okienko książki adresowej 

•	Obejrzyj, jakie stacje są wpisane do książki adresowej i jakie dane są dla nich podane. 
•	Dodaj nową stację do książki adresowej wybierając z menu polecenie ,,Edycja'' - ,,Dodaj stację''. W wyniku tego w książce adresowej pojawi się nowa stacja, na razie o nazwie ,,Nowa stacja'', numerze selcall 8888 i bez przypisanych żadnych częstotliwości. 
•	Zmień nazwę stacji i jej numer selcall. W tym celu wybierz odpowiednie polecenia z menu ,,Edycja'' po czym wpisz numer selcall komputera, na którym pracuje twój kolega i nazwę, którą chcesz aby ta stacja nosiła (np. ,,sala nr 16'', ,,Tomek'' itp). 
•	Dodaj dla tak utworzonej nowej stacji ustaloną z kolegą parę częstotliwości roboczych. W tym celu wybierz z menu polecenie ,,Edycja'' - ,,Dodaj częstotliwość''. 
•	Zamknij okno książki adresowej. 
3.	Połącz się z kolegą pracującym na drugim symulatorze, wykorzystując jego dane wpisane do książki adresowej. W tym celu: 
•	Z menu wybierz polecenie ,,Applications'' - ,,Address book'', aby wywołać okienko książki adresowej. 
•	Wybierz dodaną przez ciebie stację i parę częstotliwości, na których będziesz się łączył. 
•	Wciśnij przycisk ,,Wybierz tę częstotliwość'', aby zatwierdzić wybrane częstotliwości. 
•	Połącz się wybierając z menu polecenie ,,ARQ'' - podobnie jak w punkcie 
•	Po zakończeniu połączenia wczytaj z powrotem starą (nie zmienioną) książkę adresową z pliku ,,c:/telexdresy.txt'' wybierając polecenie ,,Plik''-,,Otwórz'' z menu z okienka książki adresowej; albo usuń dodaną przez siebie stację wybierając z menu polecenie ,,Edycja''-,,Usuń stację''. 
4.	Wyślij wiadomość w systemie FEC do kolegi pracującego na drugim komputerze. W tym celu: 
•	Wejdź w edytor tekstu wybierając z menu polecenie ,,Applications''-,,Editor'' lub wciskając przycisk ,,Edytor tekstu''. 
•	Przygotuj tekst który zechcesz wysłać. 
•	Wróć z powrotem do głównego okna radioteleksu wybierając z menu polecenie ,,Aplications''-,,Radiotelex''. 
•	Ustaw częstotliwość na której zechcesz nadać przygotowany przez siebie tekst. 
•	Wyślij tekst wybierając z menu polecenie ,,Connect''-,,FEC'' lub wciskając przycisk ,,FEC'' 
5.	Połącz się ze stacją brzegową 
•	Wybierz stację z książki adresowej lub ręcznie wpisz jej częstotliowości i numer selcall na podstawie ALRS 
•	Wybierz polecenie ARQ z menu lub wciśnij odpowiedni przycisk, aby połączyć się z wybraną stacją 
•	Wydaj komendę ,,MSG+'' aby sprawdzić, czy są do ciebie jakieś wiadomości 
•	Połącz się z abonentem o numerze 0636511340 używając komendy DIRTLXnumer_abonenta+. Po nawiązaniu połączenia zapytaj abonenta o jego znamiennik wybierając z menu polecenie ,,Who are you'' oraz podaj swój znamiennik wybierając polecenie ,,This is''. Aby rozłączyć się wydaj komendę KKKK+ 
•	Wyślij uprzednio przygotowany w edytorze teleks do abonenta o numerze 0631122330 wykorzystując komendę TLX+ 
•	Ściągnij prognozę pogody lub ostrzeżenia nawigacyjne przy użyciu komend ,,NAV+'' i ,,WX+'' 
•	Rozłącz się wydając komendę BRK+ 
•	Zapisz na dyskietce przebieg połączenia ze stacją brzegową 

Wymagania odnośnie sprawozdania 
Sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia powinno zawierać: 
•	Opis wykonania ćwiczenia, w tym: 
- sposób, w jaki nawiązane zostało połączenie teleks-teleks w systemie ARQ 
- sposób korzystania z książki adresowej, w tym informacje które należy podać przy wpisywaniu stacji do książki adresowej, sposób dodawania i usuwania stacji z książki adresowej, sposób edytowania wpisu w książce adresowej oraz sposób wykorzystania książki adresowej przy nawiązywaniu połączenia 
- czynności jakie należy wykonać, aby przesłać wiadomość do teleksu, z którym jesteśmy połączeni 
- sposób wysyłania wiadomości w systemie FEC 
- opis połączenia ze stacją brzegową, wydane komendy i wykonane czynności 
•	Wydruk z przeprowadzonego połączenia z drugim symulatorem w systemie ARQ i FEC 
•	Wydruk z przeprowadzonego połączenia ze stacją brzegową 
•	Własne wnioski i obserwacje